

*Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění - dodávka 1 kusu nového sněhového pluhu*

**Příloha č. 2 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění**

**Smlouva: Dodávka zemědělské a komunální techniky (nový sněhový pluhu)**

**Číslo smlouvy kupujícího: DOD20240918**

**Číslo smlouvy prodávajícího:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Výrobce:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Typ, označení:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Rok výroby:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne jiné technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty.* ***Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí.*** *Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření,* ***nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.*** *Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota |
| *Sněhový pluh k nosiči Yanmar YT006* |  |  |
| **Radlice:** |  |  |
| **-** přední radlice na sníh |  |  |
| **-** polohovatelná oběma směry |  |  |
| **-** přetáčení hydraulikou |  |  |
| **-** funkce plovoucí radlice tzn. kopírování terénu |  |  |
| **-** min. šířka radlice 1 500 mm |  | \* |
| **-** min. výška radlice 600 mm |  | \* |
| **-** pryžový břit |  |  |
| **-** proti nárazový systém, který chrání radlici před poškozením |  |  |
| **Lakování radlice:** |  |  |
| **-** barva radlice světle modrá (odstín jako RAL 5012) |  |  |
| **Legislativa radlice:** |  |  |
| **-** schválení pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |
| **-** prohlášení CE v českém jazyce |  |  |
|  |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

....................................................

*jméno a funkce statutárního nebo*

*oprávněného zástupce účastníka*

[[DOPLNÍ DODAVATEL]