*Příloha č. 6 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění - dodávka 1 kusu nového mulčovače*

**Příloha č. 4 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění**

**Smlouva: Dodávka zemědělské a komunální techniky (nový mulčovač)**

**Číslo smlouvy kupujícího: DOD20240918**

**Číslo smlouvy prodávajícího:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Výrobce:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Typ, označení:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Rok výroby:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne jiné technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty.* ***Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí.*** *Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření,* ***nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.*** *Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ a označení:** | Ano/ne | Hodnota |
| *Mulčovač k nosiči Yanmar YT006* | dodavatel nevyplňuje | |
| **-** výkon traktoru 25, 5 kW |
| **-** otáčky vývodové hřídele traktoru 540 ot/min-1 |
| **Mulčovač:** |  |  |
| **-** zadní mulčovač |  |  |
| **-** boční posuv mulčovače hydraulický |  |  |
| **-** min. záběr sečení mulčovače 1 400 mm |  | \* |
| **-** zapojení mulčovače do zadního tříbodového závěsu traktoru |  |  |
| - pohon mulčovače od vývodové hřídele traktoru |  |  |
| - vývodový hřídel pro propojení traktoru s mulčovačem |  |  |
| **Příslušenství mulčovače:** |  |  |
| **-** rotor mulčovače bude osazen univerzálními noži Y |  |  |
| **-** bude dodána sada lehkých kladívek |  |  |
| - stěrka opěrného válce |  |  |
| - přetěžovací spojka kardanu |  |  |
| **Lakování mulčovače:** |  |  |
| **-** barva mulčovače světle modrá (odstín jako RAL 5012) |  |  |
| **Legislativa mulčovače:** |  |  |
| **-** schválení pro provoz na komunikacích v ČR |  |  |
| **-** prohlášení CE v českém jazyce |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

....................................................

*jméno a funkce statutárního nebo*

*oprávněného zástupce účastníka*

[[DOPLNÍ DODAVATEL]