**Příloha č. 4 – Technická specifikace**

**MR24\_2024 – část 5: Dodávka LED svítidel - ČRo České Budějovice**

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je:

* dodávka 34 kusů LED svítidel
* dodávka elektroinstalačního materiálu, elektropřístrojů a LED zdrojů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poptávka pro ČRo MR24/2024 - část 5. Výměna osvětlení v ČRo České Budějovice v 3.NP, (elektromateriál) A 2434** | | **Popis / požadované parametry** | **V referenční kvalitě / referenční výrobek** | **Počet kusů** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **Kabel** | **kabel H05VV-F 3Gx1,5 bílá (CYSY 3Cx1,5)** |  | **100** |
| **2** | **Kabel** | **Kabel CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5)** |  | **20** |
| **3** | **LED žárovka** | **R7s LED žárovka 78-118mm 5-20w stmívatelná, teplá bílá 3000k 3000lm,** |  | **20** |
| **4** | **LED kruhové svítidlo** | **LED kruhové svítidlo SLIM bílé, teplá bílá 3000k, se stmívatelností pomocí systému DALI, o průměru 1500 mm** | např. Ideal LUX /IL-265957 | **1** |
| **5** | **Stmívač otočný** | **stmívač otočný DALI (2117/11 U-500) 6599-0-2988** | např. ABB DALI 2CKA006599A2988 | **2** |
| **6** | **Tango rámeček** | **Tango rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, hnědá** | např. ABB 3901A-B10 H | **2** |
| **7** | **Kryt otočného stmívače** | **Kryt stmívače s otočným ovládáním, s upevňovací maticí, hnědá** | např. ABB 3294A-A123 H | **2** |
| **8** | **LED zářivkové svítidlo** | **zářivkové svítidlo obdelníkového tvaru se stříbrnou lesklou odrazovou mřížkous pro LED trubice 120cm / patice G13, IP20** | např. MODUS LLXL2LED1200A | **5** |
| **9** | **LED trubice** | **LED trubice HBN120 18W 120cm WW 3000K teplá bílá LED zářivka 1200mm mléčná 013130** |  | **25** |
| **10** | **LED zářivkové svítidlo** | **zářivkové svítidlo obdelníkového tvaru se stříbrnou lesklou odrazovou mřížkous pro LED trubice 150 cm , 57W, 1558 mm x 264 mm, hloubkaí 60 mm, s Stupeň krytí IP20, 4000 K (neutrální bílá barva) se světelným tokem 6200 lm.** | např. MODUS LLXL2LED1500AL | **2** |
| **11** | **LED trubice** | **LED trubice HBN150 20W 150cm NW neutrální bílá LED zářivka 1500mm mléčná 014131** |  | **10** |
| **12** | **LED svítidlo** | **LED 1200 3000 830 LED svítidlo lineární IP20 35W 3000 K 4000 lm** | např. Thorn EMMA ELSVOS1009708 | **16** |
| **13** | **LED stropní závěsné svítidlo** | **LED Stropní závěsné svítidlo LED/30W/230V 4000K bílá** | např. CYNIDECO LED | **10** |
| **14** | **Stmívatelná LED zářivka** | **Stmívatelná LED zářivka 150cm 24W mléčný kryt teplá bílá** |  | **10** |
| **15** | **Stmívač LED** | **Stmívač DimLED OV triak KNT240W** |  | **2** |

|  |  |
| --- | --- |
| \* **referenční výrobek** = výrobek, který obecné parametry předmětu plnění splňuje a slouží k doplnění  obecného popisu. | |
| **Je možné nabídnout výrobek se stejnými nebo lepšími parametry.** |