PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

**Minimální požadavky na přívěs-karavan:**

* možnost využití na promo akcích, výstavách, roadshow
* možnost otevření boční části přívěsu a vstupu do interiéru (jedny dveře bez hydraulických ramen – zvedání manuálně)
* interiér přívěsu musí umožňovat přestavbu na rozhlasové studio – viz. nákres technického rozmístění nábytku, úložného prostoru a vysílací techniky
* vnitřní dispozice přívěsu musí umožňovat oddělení technické místnosti o rozměrech min 4 m2.
* možnost obrandování přívěsu z vnitřní i vnější strany dle potřeb objednatele (polepy Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport)
* uvnitř přívěsu musí být k dispozici topení a klimatizace odpovídající rozloze vnitřního prostoru R-streamu
* součástí musí být chladnička
* zázemí techniků – uzamykatelné poličky na techniku
* produkční zázemí – uzamykatelné poličky, prostor na lux, stůl a židli, prostor na tiskárnu, kávovar, pracovní pult (příprava nápojů)
* možnost uchycení antény na střeše karavanu
* zajištění podia o velikosti 1 x 3 m před karavan, při mimořádných akcích 2x3m
* Vnitřní osvětlení, led pásky
* Koberec červené barvy, lehce udržovatelný
* Rozměry karavanu: délka min 8,5 m – max. 10 m

šířka min 2,0 m – max. 2,5 m

výška min 2,3 m – max. 2,5 m

**Předběžné informace k předpokládaným úpravám karavanu:**

Úpravy karavanu musí proběhnout nejpozději do konce února 2025

Pronajímatel musí poskytnout třetí straně karavan k následným úpravám:

* polstrované potahy na lavici – snadná údržba - odnímatelné
* úložná lavice pro moderátory – uzamykatelná
* 3x pohyblivá židle na kolečkách
* Stůl – velikost včetně zásuvek na mikrofony bude ještě upřesněna
* Podsvícené logo na vnitřní zadní stěně karavanu při pohledu skrze otevřenou boční část karavanu (šířka loga cca 1200 mm)
* Červené plexisklo na vstupních dveřích s logem „R“
* červené polepy s motivem Radiožurnálu po vnějších bocích karavanu, dle dispozic karavanu
* polepy oken
* pásek kolem karavanu s nápisem „Každý den s Vámi“ (viz. fotografie stávajícího karavanu)
* polep dveří velkým nápisem s textem „Radiožurnál“ (viz. fotografie stávajícího karavanu)
* police v zóně moderátorů
* skládací stůl pro produkci
* kompletní úložné prostory v produkčním zázemí a technickém zázemí