Parkovací systém PA CPA Delfín

## Doplňkové informace

1. **Součinnost MěP**

**Klíčovým faktorem nasazení systému je fyzická kontrola parkoviště ze strany MěP. Pokud toto nebude zajištěno, celý systém se mine účinkem**

1. **Obsazenost parkoviště**

Parkoviště by se mělo vybavit min 2 velkými cedulemi, které by ukazovali počet volných míst. Počítání by bylo založeno na průjezdu smyčkami. Musí být umožněna ruční korekce počtu.

1. **Pokladna CPA Delfín a samoobsluha**

V případě zákazníků CPA vybere obsluha z SPZ, které mají nastavenou sazbu „Návštěvník CPA“. Těmto SPZ nastaví na jedno kliknutí parkováni zdarma do konce dne. Stejným způsobem by se řešili i návštěvníci předplacenými čipy

Vzhledem k tomu že je požadavek aby parkovací automaty přijímali hotovost tak nebude potřeba řešit zákazníky, kteří by platili parkovné hotově

**Není řešena samoobsluha pomocí tabletů**.

1. **Stavební připravenost**

Je potřeba dotáhnout a zrevidovat přivod el. napájení a internetu. Dle mého názoru na parkoviště není internetový přívod dotažen. To znamená dobudovat potřebné rozvody.

1. **Provozní řád, platby a informační cedule**

Je potřebné nechat schválit nový provozní řád, upravit dopravní značení, připravit etikety s QR odkazem na platby

1. **Kamery**

* Parkoviště by se mělo dovybavit min 2 kamerami pro snímání provozu. Napojení buď na Městskou policii, nebo samostatný systém CPA
* Dále umístit 2 kamery pro snímání parkomatů kvůli poškození
* Cena záleží od vybraného typu kamery. Doporučeno použít buď více menších kamer anebo otočné kamery s presety

1. **Wifi**

Vybavení parkoviště wifi vysílači umožňující spojení na virtuální parkovací systém. Vzhledem k rozsahu doporučuji 3-6ks wifi ve venkovním provedení