TECHNICKÉ PODMÍNKY

**„Výměna osvětlení v regulační stanici plynu“**

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. **minimální** technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v níže uvedených formulářích těchto „Technických podmínek“ uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v „Technických podmínkách“ alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Parametry“. Účastník vyplní „Technické podmínky“ dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou Smlouvy o dílo, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

|  |
| --- |
| **LED svítidlo – typ S8** |
| **Parametry** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** | **odkaz na** **dokument** |
| **Konstrukce / Typ** |  |   |  |
| Svítidlo „zářivkového typu“ pro montáž na stěnu, strop | ANO [ ] / NE [ ]  |   |  |
| Krytí svítidla min. IP6x | ANO [ ] / NE [ ]  |   |  |
| Hmotnost max. 3,5 kg | ANO [ ] / NE [ ]  |   |  |
| Splňující II 3D Ex tc IIIC T60°C DC | ANO [ ] / NE [ ]  |   |  |
| **Světelné parametry** |  |   |  |
| Měrný výkon ≥ 155 lm/W při 4000 K | ANO [ ] / NE [ ]  |   |  |
| Minimální světelný tok ≥ 5000 lm | ANO [ ] / NE [ ]  |  |  |
| **Certifikace** |  |   |  |
| ATEX | ANO [ ] / NE [ ]  |  |  |
| **Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo** |  |  |  |
| Katalogový list svítidla v českém jazyce | ANO [ ] / NE [ ]  |   |  |

Název katalogového listu svítidla v příloze:

Já (my) níže podepsaný (í) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele