# **Specifikace předmětu plnění**

# **6 x PC**

Procesor, více než 19000 Passmark CPU Mark,

RAM 16GB DDR4 (1 pam. slot volný pro možnost rozšíření),

256GB SSD PCIe NVMe + možnost přidání 3.5“ SATA HDD

Videovýstup 2x HDMI, 8x USB (z toho alespoň 4x USB 3.2)

klávesnice CZ USB,

myš 1 200 DPI USB

Komunikace: ethernet RJ-45 (při stisknutí F12 BOOT menu, nebo přímý BOOT z LAN),

1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu

1x LineOut

Windows 11 PRO (EDU)

2 letá záruka od výrobce počítače

# **6 x Monitor**

Monitor 24“ Full HD 1920 × 1080, matný, VESA, HDMI, IPS

integrované reproduktory

# **16 x Tablet**

RAM 8GB LP-DDR4X

Uložiště: 128GB

Kovové šasi

Display: 10,3“, rozlišení 1920x1200, 10-point multi-touch

Fotoaparát-kamera: Zadní: 8,0MPx AutoFocus, Přední: 5.0Mpx

Komunikace: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5

Porty: USB-C 2.0, microSD, 3,5 jack

Kapacita baterie: 5000 mAh

**5 x Notebook** Notebook Odolná částečně kovová konstrukce  
CPU:  passmark min. 14000 b.  
Paměť: 8GB DDR4, možnost rozšíření na 32GB  
Úložiště: min. 512GB M.2 NVMe  
Síť: 1Gb LAN RJ45, WiFi 6, Bluetooth (při stisknutí F12 BOOT menu, nebo přímý BOOT z LAN)  
Audio: Combo Audio Jack  
USB: min. 4x, z toho alespoň: 2xUSB 3.x 2x USB-C  
Monitor 15,6" technologie IPS, rozlišení 1920 x 1080, matný, HDMI výstup  
Podsvícená klávesnice odolná proti polití, numerická klávesnice, webkamera, mikrofon  
Hardwarové vypnutí webové kamery  
Vydrž na baterie >10hod  
záruka 3 roky s opravou v miste  
OS: Windows 11 64bit

# **2 x Dotykový panel 75“:**

Velikost plochy 75“

Rozměr panelu/obrazovky 172 x 106 cm

Rozlišení 4K UHD 3840 x 2160

Dotykový monitor

Kontrast dynamický 5 000:1

Světelnost 370 candela

Pozorovací úhel 178 stupňů

Životnost panel až 50 000 hodin

Váha 58 kg

Vestavěných 8 mikrofonů

Ozvučení 2 x 15 W + subwoofer

# **2 x Uchycení LCD 75“ na pylonové pojezdy**

- instalace na pojezdy, kabeláž HDMI, USB v délce 10 m

# **2 x Renovace pylonového pojezdu pro LCD 75“:**

- Velikost plochy 75“

- Pylonový pojezd do výšky 290 cm

- Speciální konstrukce pro uchycení dotykového panelu a bočních křídel

- Boční křídla 100 x 100 cm. Střední část bude osazena dotykovým panelem.

- Instalace původních bočních křídel na speciální rám

- Hliníková konstrukce zvedacích noh

- Upevnění do stěny