**A Průvodní list**

Stavebník : **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

**Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava PSČ 702 00 Ostrava**

Stavba : **Rekonstrukce střechy Měnírna Slezská**

Objekt :

Stupeň : Projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s vyhláškou 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (Příloha č.1 - Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby) a jako podklad pro zpracování dokumentace pro provádění stavby, dílenské a výrobní dokumentace dodavatele stavby.

Vypracoval : Ing. Jan Neuwirt

HIP : Ing. Jan Neuwirt

Datum : 07/2024

Změny: :

Obsah

[A.1 Identifikační údaje 2](#_Toc173149957)

[A.1.1 Údaje o stavbě 2](#_Toc173149958)

[a) Název stavby 2](#_Toc173149959)

[b) Místo stavby: 2](#_Toc173149960)

[c) Předmět dokumentace: 2](#_Toc173149961)

[A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 2](#_Toc173149962)

[a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba), 2](#_Toc173149963)

[b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 2](#_Toc173149964)

[c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace, 2](#_Toc173149965)

[d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů. 2](#_Toc173149966)

[A.2 Seznam vstupních podkladů 2](#_Toc173149967)

[A.3 TEA – technicko - ekonomické atributy budov 3](#_Toc173149968)

[A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury 3](#_Toc173149969)

# A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

1. Název stavby

Rekonstrukce střechy Měnírna Slezská

1. Místo stavby:

Bohumínská 157/25 Slezská Ostrava Ostrava-město 710 00, p. č. 1214, k.ú. Slezská Ostrava [714828]

1. Předmět dokumentace:

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího střešního pláště. Oprava střešního pláště spočívá ve výměně střešní krytiny a částečném zateplení střešního pláště nad vytápěnou části objektu.

## A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

### jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),

**Fajn Projekt s.r.o. ,** 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,IČ: 04952693

### jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Hlavní projektant: Ing. Jan Neuwirt (ČKAIT 1103540)

### jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,

Zpracovatel stavební části: Ing. Jan Neuwirt (ČKAIT 1103540)

Zpracovat statického posouzení: Ing. Robin Kulhánek

Zpracovatel elektroinstalace: David Klimša

Zpracovatel PBŘS: Ing. Barbora Hrdinová (ČKAIT 1104417)

### jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů.

# A.2 Seznam vstupních podkladů

* Katastrální mapa
* Územní plán města Ostravy
* Původní projektová dokumentace stavby z roku 1925

# A.3 TEA – technicko - ekonomické atributy budov

#### obestavěný prostor,

1959,21m3

#### zastavěná plocha,

260,17m2

#### podlahová plocha bytové jednotky,

#### počet podzemních podlaží,

0

#### počet nadzemních podlaží,

1+Podkroví

#### způsob využití,

objekt občanské vybavenosti

#### druh konstrukce,

zděná konstrukce

#### způsob vytápění,

zdrojem energie pro vytápění objektu je plynový kotel, krbová kamna na dřevo a elektrické přímotopy – do systému vytápění nebude zasahováno

#### přípojka vodovodu,

již je vybudována

#### přípojka kanalizační sítě,

již je vybudována

#### přípojka plynu,

již je vybudována

#### výtah

není

# A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

#### hloubka stavby,

1,0m

#### výška stavby,

19,5m od přilehlého terénu

#### předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,

objekt není trvale užíván osobami

#### plánovaný začátek a konec realizace stavby.

Leden 2025 – Prosinec 2025

V Ostravě Červenec 2024

Ing. Jan Neuwirt