**Příloha č. 2 smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění**

**Smlouva: Dodávka a montáž nerezových regálů kuchyň Martinov**

**Číslo smlouvy objednatele: DOD20250916**

**Číslo smlouvy dodavatele:****:**[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Výrobce: :**[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Typ, označení: :**[DOPLNÍ DODAVATEL]

**Rok výroby: :**[DOPLNÍ DODAVATEL]

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne jiné technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty.* ***Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí.*** *Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dodávka a montáž nerezových regálů kuchyň Martinov** | **Ano/ne** | **Hodnota** |
| Varianta 1. Regál kotvený na stěnu s nastavitelnou výškou polic, 5000 x 500 x 2200 mm, (Délka x Hloubka x Výška), počet regálů 4 ks.  |  |  |
| Varianta 2. Regál kotvený na stěnu s nastavitelnou výškou polic, 4500 x 500 x 2200 mm, (Délka x Hloubka x Výška), počet regálů 1 ks.  |  |  |
| Varianta 3. Regál samostatně stojící s pevnou výškou polic, 1900 x 400 x 1700 mm, (Délka x Hloubka x Výška), výška mezi policemi 400-500mm, počet regálů 2 ks. |  | \* |
| Varianta 4. Regál samostatně stojící s pevnou výškou polic, 2000 x 500 x 2200 mm, (Délka x Hloubka x Výška), výška mezi policemi 400-500mm, počet regálů 1 ks. |  | \* |
| Varianta 5. Regál samostatně stojící s pevnou výškou polic, 1000 x 500 x 2200 mm, (Délka x Hloubka x Výška), výška mezi policemi 400-500mm, počet regálů 3 ks. |  | \* |
| Šířka buněk (min.- max.) 1000-1200mm |  | \* |
| 5 polic v každém regálu |  |  |
| Splňující hygienické normy pro skladování potravin |  |  |
| Nosnost min. 100 Kg/bm  |  | \* |
| Provedení z nerez oceli 1.4301 (AISI 304) |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

....................................................

*jméno, funkce a podpis statutárního nebo*

*oprávněného zástupce účastníka*

[[DOPLNÍ DODAVATEL]