**Příloha č. 3 – Technická specifikace
„Tiskové řešení pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa“**

Níže uvedené technické požadavky vychází z potřeb a požadavků odborného pracoviště a zkušeností s příslušným vybavením.

**Část č. 1: Tiskové služby**

*Tiskárna černobílá A4, A5, A6 včetně spotřebního materiálu*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis parametru | Minimální požadavek | Parametry požadavku ANO x NE |  Poznámky |
| Technologie tisku | Laser nebo LED |  |  |
| Automatický oboustranný tisk | Ano |  |  |
| Rychlost tisku | Min. 40 stran za minutu |  |  |
| Rozlišení tisku | Min. 1200x1200 dpi |  |  |
| Operační paměť | Min. 512 MB |  |  |
| Display  | Ano |  |  |
| Konektivita  | USB, RJ45 LAN 10/ 100/ 1000 |  |  |
| FPOT | Do 7 s |  |  |
| Tiskové jazyky/emulace | PCL, PS, IBM Proprinter, XPS |  |  |
| Kapacita vstupních podavačů | Kapacita min. 500 listů  |  |  |
| Duplexní tisk | Ano |  |  |
| Ruční podavač | Ano |  |  |
| Zadní nebo boční výstup | Ano |  |  |
| Specifikace tiskových médií - gramáž | 60-170g/m² |  |  |
| Specifikace tiskových médií - formáty | A4, B5, A5, A6, Letter, Executive, Legal, Folio |  |  |
| Wi-Fi | Volitelně |  |  |

*Tiskárna multifunkce černobílá A4, A5, A6 se skenerem včetně spotřebního materiálu*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis parametru | Minimální požadavek | Parametry požadavku ANO x NE |  Poznámky |
| Technologie tisku | Laser nebo LED |  |  |
| Rychlost tisku | Min. 40 stran za minutu |  |  |
| Rozlišení tisku | 1200x1200 dpi |  |  |
| Operační paměť | Min. 1 GB |  |  |
| Display | Ano |  |  |
| Konektivita  | USB. LAN 10/ 100/ 1000 |  |  |
| FPOT | Do 7 s |  |  |
| Tiskové jazyky/emulace | PCL, PS, IBM Proprinter, XPS |  |  |
| Duplex | Tisk i sken  |  |  |
| Kapacita vstupních podavačů | Min. 500 listů |  |  |
| Ruční podavač | Ano |  |  |
| Kapacita DADF | Min. 50 listů |  |  |
| Specifikace tiskových médií  | 60-170g/m² |  |  |
| Specifikace tiskových médií - formáty | A4, Letter, B5, A5, A6, Executive, Legal, Folio |  |  |
| Wi-Fi | Volitelně |  |  |

**Další požadavky společné pro oba typy tiskáren**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametru | Parametry požadavku ANO x NE |  Poznámky |
| Možnost vypnutí detekce velikosti media z čelního nebo bočního podavače - eliminace nastavování velikosti formátu z tohoto podavače, při změnách médií. |  |  |
| Podpora SW pro správu tisku SAFEQ |  |  |
| Zobrazení stavu počítadel v jednotlivých tiskárnách |  |  |
| Hromadný update firmwaru + zobrazení verze |  |  |
| Zobrazení stavu toneru |  |  |
| Zobrazení IP, MAC, S/N, HOSTNAME |  |  |