**Příloha č. 1 - Požadované minimální technické parametry předmětu plnění**

*Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (***\****) dodavatel doplní bližší specifikaci (označení, typ …). Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky zadávací dokumentace.*

1. **Popis stávajícího stavu**

Používáme tiskový systém MYQ edice ENTERPRISE s licencí pro neomezený počet tiskáren a s 24ks Embedded terminálů. Všechny tiskárny jsou evidovány v MYQ a tiskový systém slouží k jednoznačnému určení oprávněného uživatele, který může provádět operace s tiskovými zařízeními (tisk, kopírování, skenování) a účtování tisků, kopií a skenů na jednotlivé uživatele, zařízení, organizační jednotky atd.

1. **Požadované minimální technické parametry zařízení:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaná funkcionalita/vlastnost** | **Splňuje ANO/NE** | **Bližší specifikace (Označení, model, typ, part number) Pokud takové identifikátory požadovaná funkcionalita/vlastnost nemá, uveďte slovní popis, ze kterého bude jasně zřejmé naplnění požadavku.** |
| Nové a nepoužité zařízení |  | \* |
| Kompatibilní se stávajícím tiskovým systémem MYQ |  | \* |
| Zařízení samostatně stojící na zemi |  |  |
| Rozhraní: USB 3.0, USB Host, Gigabit Ethernet |  | \* |
| Ovládání pomocí dotykového kapacitního displeje ≥ 10″ s českým UI |  | \* |
| Tiskový ovladač v českém jazyce pro Windows 11 Pro, Windows Server 2019/2022, včetně x64bitových verzí. |  |  |
| Nízká spotřeba energie, certifikace Energy Star |  |  |
| Formát papíru: A5 – A3 |  |  |
| Barevná laserová technologie tisku |  |  |
| Paměť 4GB RAM |  |  |
| Pevný disk 32GB SSD |  |  |
| Rychlost tisku 30 stran A4/min (barevně i černobíle) |  |  |
| 3 univerzální (A5 – A3) zásobníky papíru na minimální celkovou kapacitu 1400 listů |  |  |
| Ruční podavač na 100 listů |  |  |
| Tisk ze všech zásobníků na papíry gramáže až 200 g/m² |  |  |
| Duplexní jednotka pro oboustranný tisk |  |  |
| Tiskové jazyky: PCL 5e/6, PostScript 3 |  |  |
| Rozlišení tisku 600x600dpi nativně |  |  |
| Skenování/kopírování |  |  |
| Automatický duplexní podavač originálů na 100 listů pro oboustranné skenování |  | \* |
| Skenování obou stran dokumentu při jediném průjezdu nebo reverzní podavač originálů s rychlosti 80ipm |  | \* |
| Skenování/kopírování v rozlišení 600 DPI |  |  |
| Režimy skenování: skenování do emailu, skenování do PC (SMB), skenování na USB medium, OneDrive, SharePoint |  |  |
| Formáty skenování: JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, prohledávatelné PDF |  |  |
| Možnost přednastavení uživatelských funkcí pro skenování (přednastavení kvality, formátu, cíle) |  |  |
| Bezkontaktní čtečka karet Mifare Desfire pro autorizaci do Embedded terminálu |  | \* |
| Možnost rozšíření o sešívačku dokumentů s kapacitou sešívání min. 30 listů A4 |  | \* |

1. **Požadavky na rozšíření tiskového systému MYQ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaná funkcionalita/vlastnost** | **Splňuje ANO/NE** | **Bližší specifikace (Označení, model, typ, part number) Pokud takové identifikátory požadovaná funkcionalita/vlastnost nemá, uveďte slovní popis, ze kterého bude jasně zřejmé naplnění požadavku.** |
| Pro autorizaci do Embedded terminálu budou používány stávající karty Mifare Desfire |  |  |
| Zajištění pokračování SW Maitenance (podpora a update na nové verze) po dobu platnosti smlouvy |  | \* |

1. **Garantované ceny pronájmu, tisku, kopírování a skenování**
2. Ceny tisku se určují pro každou vytištěnou stranu samostatně. Tzn. tisková úloha, která se skládá z jedné strany barevné a druhé černobílé, je účtována jako 1x cena za barevný tisk + 1x cena za černobílý tisk.
3. Oboustranná tisková úloha A4 je počítána jako dva tisky/kopie A4, jednostranná tisková úloha A3 je počítána jako dva tisky/kopie A4, oboustranná tisková úloha A3 jako čtyři tisky/kopie A4. Pro účtování papíru A3 platí obdobný přepočet (A3 = 2xA4).
4. Jednostranná tisková úloha A5 je počítána jako polovina tisku/kopie A4 (0,5 × A4). Oboustranná tisková úloha A5 se proto počítá jako jeden tisk/kopie A4. Pro účtování papíru A5 platí obdobný přepočet (A5 = 0,5 × A4).
5. Skenování do všech formátů a cílů uložení bezplatně.
6. Garantované ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná funkcionalita/vlastnost** | **Cena bez DPH** |
| Cena za měsíční využívání 16ks Zařízení bez sešívačky dokumentů (A) |  |
| Cena za měsíční využívání 8ks Zařízení včetně sešívačky dokumentů (B) |  |
| Cena za měsíční využívání všech Zařízení  (fixní část ceny I. – viz článek 4.1.1) (A+B) – ***Tato cena bude předmětem hodnocení*** |  |
| Cena za měsíční využívání Maintenance a konfiguraci tiskového systému včetně rozšíření o nové autorizační terminály (fixní část ceny II. – viz článek 4.1.2) – ***Tato cena bude předmětem hodnocení*** |  |
| Cena za jednu A4 ČB kopii (tisk) bez závazku minimálního plnění a bez omezení pokrytí (viz článek 4.1.3 písm. a)) – ***Tato cena bude předmětem hodnocení*** |  |
| Cena za jednu A4 barevnou kopii (tisk) bez závazku minimálního plnění a bez omezení pokrytí (viz článek 4.1.3 písm. b)) – ***Tato cena bude předmětem hodnocení*** |  |
| Cena za jeden list papíru formátu A4 – ***Tato cena bude předmětem hodnocení*** |  |
|  |  |

Skenování do všech formátů a cílů uložení bezplatně.

1. **Způsob odečtu stavu počítadel zařízení sloužících pro fakturaci**

Automaticky nadefinované e-maily k poslednímu dni v měsíci.