**Specifikace a požadavky na minimální konfiguraci vozidla:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Splňuje (ANO/NE) | Nesplňuje – důvod |
| **1. motorizace:** |  |  |
| převodovka: min. pětistupňová manuální či automatická |  |  |
| palivo pro spalovací motor: benzin |  |  |
| výkon motoru: min. 71 kW |  |  |
| objem motoru: min. 999 cm3 |  |  |
| emisní norma: min. emisní limity EURO dle Nařízení vlády č.173/2016 Sb |  |  |
| spotřeba: max. spotřeba pro kombinovaný provoz dle Nařízení vlády č.173/2016 Sb |  |  |
| **2. rozměry:** |  |  |
| objem zavazadlového prostoru: min. 600 litrů při 5místné verzi, min 160 litrů při 7místné verzi |  |  |
| kola: z lehkých slitin nejméně 16´´ |  |  |
| délka: nejméně 4400 mm |  |  |
| rozvor: nejméně 2600 mm |  |  |
| **3. výbava:** |  |  |
| min. 6 airbagů |  |  |
| systém ABS, brzdový |  |  |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |
| elektrické ovládání oken |  |  |
| zadní stěrač |  |  |
| vyhřívané: přední sedadla |  |  |
| klimatizace min. manuální |  |  |
| karoserie M 1, 5 dveří |  |  |
| počet míst k sezení: minimálně 5, ideálně 7 |  |  |
| min. světla pro denní svícení LED, přední světlomety LED |  |  |
| parkovací senzory vpředu a vzadu, ideálně zadní parkovací kamera |  |  |
| zadní opěradla dělená a sklopná |  |  |
| ideálně rezervní kolo |  |  |
| sada textilních koberců do interiéru |  |  |
| asistent na: brzdu, únavu, udržování v jízdním pruhu, rozjezdu do kopce |  |  |
| tempomat |  |  |
| zásuvka USB/USB-C |  |  |
| česká jazyková verze s návodem k obsluze v češtině |  |  |
| **4. exteriér a interiér:** |  |  |
| barva: nerozhoduje |  |  |
| interiér: nerozhoduje |  |  |
| **Servis a záruky:** |  |  |
| záruční lhůta minimálně 3 roky nebo 100.000 km |  |  |

V ……… dne ……..

Podpis oprávněné osoby: