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Smlouva o dílo: 	„PD-Zvýšení rychlosti průjezdu tramvají přes křížení K 70 a K 72 na ul. Místecká u zastávky Kolonie Jeremenko“
Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20261264
Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)
Příloha č. 3 SoD - Rozsah projektové dokumentace
Projektová dokumentace „PD-Zvýšení rychlosti průjezdu tramvají přes křížení K 70 a K72 na ul. Místecká u zastávky Kolonie Jeremenko“ (dále jen dílo) bude vyhotovena podle následujících požadavků:
A. Předmětem dokumentací bude:
· Rekonstrukce tramvajového spodku a svršku v zájmové oblast (nové kombinace K 70 a K72, kombinace K 71 zůstane původní v původní poloze, všechny 3 větve tramvajového trianglu budou nové. Objednatel zpracoval novou geometrii kolejového trianglu, kterou bude zhotovitel PD dále rozvíjet v rámci své činnosti viz. příloha č. 11 8 ZD,
· Rychlost průjezdu tramvají přes nové kombinace: 40 km/hod do přímky, v obou směrech, rychlost do odbočky dle Provozního předpisu provozovatele D1, v obou směrech,
· Analýza rizik pro danou dopravní situaci
· Navržený systém svršku: kolejové konstrukce tvaru 57R1 na dřevěných pražcích, navazující části kolejiště v oblouku z kolejnic tvaru 57R1 na dřevěných pražcích s tuhými svěrkami, včetně systémového odhlučnění (rohože + bokovnice),
· Zpracování osových vzdáleností kolejí v místě plnění do normového stavu dle platné ČSN 28 0318, 
· Odvodnění úseku,
· Kryt tramvajové trati: otevřený svršek, mimo část přechodu pro chodce a oblasti výhybkových skříní,
· Úpravy komunikací a obrub v nutném rozsahu,
· Ovládání a signalizace rychlostních výhybek v rozsahu dle přílohy č.4 SOD-Požadavky na technické provedení
· Přeložky trakčních stožárů a trolejového vedení,
· Přeložka trakčních kabelů DPO (pokud budou dotčeny),
· Úpravy stávajícího ovládání výhybek (pokud bude nějakým způsobem dotčeno, zejména u K 71),
· Přeložky a úpravy inženýrských sítí cizích správců v nejnutnějším rozsahu.


B. Projektová dokumentace ve stupni DSP (dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury) + DPS (dokumentace pro provedení stavby) bude zpracována dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. přílohy č.1 a č.3.Plněním zhotovitele je mimo jiné také:
· Zajištění geodetického zaměření (výškopis a polohopis) lokality pro potřeby projektování.
· Zpracování ,Soupisu prací a položkového rozpočtu na podkladě cenové soustavy ÚRS - nutno akceptovat majetkové členění objednatele (tramvajový spodek, tramvajový svršek, trolejové vedení)
· Zpracování seznamu pozemků a staveb, které jsou dotčeny stavbou, seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich, pozemkové snímky pro vydání souhlasu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
Veškeré podmínky a/požadavky dotčených orgánů, organizací a objednatele, uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do projektové dokumentace. Před jejich zapracováním je nutno jejich relevantnost projednat s objednatelem.

C. Inženýrská činnost bude obsahovat:
· Zajištění potřebného povolení stavby dle stavebního zákona,
· Majetkoprávní vztahy – Smlouvy s vlastníky pozemků, Smlouvy o zřízení věcných břemen.
· Závazná stanoviska dotčených orgánů veřejné správy (MMO, ÚMOb, KHS MSK, HZS MSK, PČR), 
· Zajištění povolení záměru příslušným Dopravním a energetickým stavebním úřadem, odbor staveb drah( DESU), včetně nabytí právní moci, popřípadě zajištění povolení záměru u jiného příslušného stavebního úřadu. 
· Zajištění dokladové části v minimálním rozsahu: vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí a k zpracované PD vyjádření správců dotčených pozemků k PD.

D. Projektové dokumentace budou předány v tomto provedení:
· 3 x v listinném vyhotovení – dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky,
· 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx, vizualizace ve formátu *.jpg.
· [image: ]1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS (zadávací objemový soupis prací) ve formátu *.xlsx.


Situace zájmového území
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