Smlouva o dílo: **„Část B - PD – Areál tramvaje Poruba – Pasport inženýrských sítí“**

Číslo smlouvy objednatele: *(POZN. Doplní objednatel)*

Číslo smlouvy zhotovitele: *(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymažte)*

# **Příloha** č. 1 SoD - Požadavky na vyhotovení pasportu

Zjednodušená dokumentace (dále jen pasport) stavby **„Areál tramvaje Poruba – Pasport inženýrských sítí“** vyhotovena podle následujících požadavků:

1. Pasport bude vypracován ve stupni **Zjednodušená dokumentace (pasport stavby),** v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v rozsahu dle přílohy č. 14, bod 2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby), v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek.
2. Pasport bude zpracován v minimálním rozsahu:

* Splašková a dešťová kanalizace, vč. šachtic a jímek.
* Vodovodní řád a hydrantová síť podzemních hydrantů.
* Kabelové rozvody NN, vč. rozvodny.
* Veřejné osvětlení.
* Datové rozvody a kamerový systém.
* Horkovod a parovod.
* Napájecí trakční kabely, zpětné trakční kabely, přívod 22 kV do trakční měnírny Poruba.
* Trakční stožáry a trolejové vedení.
* Kolejiště.
* Inženýrské sítě ostatních správců, které se nacházejí v Areálu tramvaje Poruba.

1. Zaměření stávajícího stavu inženýrských sítí, geodetické zaměření, provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí (vč. provedení nutných kamerových zkoušek) a další prací nutných k řádnému zpracování pasportu, která je předmětem plnění v souladu s kapitolou II. smlouvy o dílo.
2. Pasport bude vypracován v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

* 2 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky.
* 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu \*.dwg v editovatelné verzi, v souřadnicovém systému s-JTSK, výškový systém Bpv, textová část ve formátu \*.doc nebo \*.docx , tabulková část ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx.
* 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu \*.pdf.

1. Součástí zpracování PD je zajištění dokladové části. Dokladová část k PD bude obsahovat kladné/souhlasné vyjádření/stanovisko:

* Vyjádření správců inženýrských sítí – zda se inženýrské sítě v jejich majetku nebo správě nachází v Areálu tramvaje Poruba.
* Souhlasné stanovisko objednatele. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení/zaslání jednotlivých stupňů PD (v elektronické podobě, ve formátu pdf), a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na oddělení příprava a realizace investic.

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví) k vypracování PD v elektronické podobě (ve formátu \*.dwg, \*.doc, \*.xls) nebo papírové podobě, které má k dispozici. Tyto podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele, a to 5 pracovních dnů od doručení žádosti na oddělení příprava a realizace investic.