**Příloha č. 2: Plnění požadovaných technických parametrů**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Autokláv pro vytvrzování kompozitních materiálů |
| Druh zakázky | Dodávka |
| Místo plnění zakázky | PRO-CARBON, s.r.o., Loučská 503/31, 75131 Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město |

Název dodavatele (vč. právní formy):

Sídlo / místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Uchazeč vyplní níže uvedené tabulky údaji platnými ke dni podání nabídky.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované technické parametry** | | **Splňuje / hodnota** |
| Vnitřní využitelný průměr | Min. 1450 mm |  |
| Vnitřní využitelná délka | Min. 2950 mm |  |
| Vnitřní objem | Min. 10 m3 |  |
| Pracovní tlak | Min. 10 bar |  |
| Max. pracovní teplota | Min. 200 °C |  |
| Řídící panel | PLC |  |
| Automatická indikace stavu vakua | Ano |  |

Dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis oprávněné osoby