**Příloha č. 2: Plnění požadovaných technických parametrů**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | CNC vertikální obrážečka drážek |
| Druh zakázky | Dodávka |
| Místo plnění zakázky | Matula - pohonná technika, spol. s r.o., U silnice 51/24, 751 24 Přerov IX- Lýsky |

Název dodavatele (vč. právní formy):

Sídlo / místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Uchazeč vyplní níže uvedené tabulky údaji platnými ke dni podání nabídky.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované technické parametry** | | **Splňuje / hodnota** |
| **Stroj** | | |
| CNC řízené osy X,Y a řízený otočný stůl | | ano ne |
| Zdvih smýkadla | minimálně 280 mm |  |
| Úhel natočení hlavy | minimálně ±30° |  |
| Vzdálenost konce vedení smýkadla od stolu | minimálně 350 mm |  |
| Vzdálenost osy nástroje od stojanu | minimálně 500 mm |  |
| Průměr rotačního pracovního stolu | minimálně 500 mm |  |
| Podélný posuv stolu (X) | minimálně 400 mm |  |
| Příčný posuv stolu (Y) | minimálně 400 mm |  |
| Výkon hlavního motoru | minimálně 3 kW |  |
| Elektrické napětí | 400 V |  |
| Olejové chlazení obrážecího nástroje | | ano ne |

Dne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis oprávněné osoby